**Příloha č. 01 - Specifikace a požadavky na dodávky**

(požadavky jsou formulovány s ohledem na potřeby zadavatele)

1. **Požadavky pro dodávku „Kapalný dusík“:**
2. přibližný odhad odběru zadavatelem: 2760 litrů/rok
3. pravidelná zavážka minimálně 230 litrů 1× měsíčně, vždy na základě objednávky objednatele **do maximálně 7 pracovních dnů** od data odeslání objednávky emailem; v rámci 1 zavážky je kalkulováno i s dopravou a přečerpáním do 350 litrové nádoby zadavatele (Cryotherm Apollo 350), čekací dobou a popř. dalšími nutnými položkami pro bezvadné splnění dodávky

2**. Požadavky pro dodávku „Kapalné helium“**:

**i)** přibližný odhad odběru zadavatelem: 120 litrů/rok,

**ii)** zavážka minimálně 60 litrů minimálně 2× ročně, závoz na základě objednávky objednatele do **maximálně 20 pracovních dnů** od data odeslání objednávky emailem, asistence při plnění přístroje NMR, v rámci 1 zavážky je kalkulováno i s dopravou, přečerpáním za pomoci plynného helia o čistotě minimálně 4.6, čekací dobou a popř. dalšími nutnými položkami pro bezvadné splnění dodávky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cena v Kč bez DPH za 1 litr kryokapaliny** | **Cena v Kč bez DPH za 1 zavážku** (tj. bod ii - náklady spojené s 1 zavážkou) |
| **Kapalný dusík** |  |  |
| **Kapalné helium** |  |  |