**Specifikace materiálů interiérového vybavení**

**Identifikační údaje :**

**Investor : Univerzita Hradec Králové=, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové**

## Název stavby : UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, Úprava respiria a zázemí IPaKC

**dokumentace vnitřního vybavení**

**Místo stavby : Univerzita Hradec Králové, Objekt A (Objekt společné výuky)**

**Hradecká 1227, Hradec Králové**

**Projektant : ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.**

architektonický, projektový a inženýrský atelier

IČ: 64792374, DIČ: CZ64792374

Jižní 870, Hradec Králové 500 03

tel.,fax: +420 495546539

e-mail: *h1h@hsc.cz*

**Doplňující informace** uvedené na jednotlivých listech kusovníku jsou také nedílnou součástí podkladu pro ocenění díla.

S ohledem na atypičnost vybavení místností, je jednoznačně dané, že grafická vyobrazení v tabulkách nejsou podkladem pro výrobu a všechny prvky budou před předáním do výroby buď ověřeny doměřením na stavbě, nebo upřesněny výrobní dokumentací, která bude odsouhlasena uživatelem.

Kuchyňské linky a atypický nábytek budou dodávkou stavby a nejsou v dokumentaci řešeny.

Interiérové vybavení volným mobiliářem – specifikace materiálů

Dokumentace interiérového vybavení obsahuje textovou část a grafickou část. Grafické přílohy jsou nedílnou součástí dokumentace pro ocenění dodávky a vypracování nabídky na dodávku jednotlivých částí interiéru. Projekt řeší vybavení nové kanceláře a relaxační a konzultační místnosti se zázemím.

**A – grafická část**

Výkresová část interiérového vybavení obsahuje půdorys řešeného podlaží 2.NP se zakreslením vybavení interiéru. Jednotlivé prvky jsou barevně odlišeny (od ostatních konstrukcí) a jsou označeny čísly. Prvky jsou pak detailně popsány v kusovníku (včetně počtu kusů).

**Barevné dělení prvků v grafické části** je následující:

modře – nové vybavení

šedě – stávající vybavení

**B – textová část**

Textovou část tvoří specifikace materiálů a kusovník. V kusovníku jsou detailně popsány jednotlivé prvky včetně obrázku, popř. okótovaný půdorys a pohled na prvek. V kusovníku je veškerý interiér mimo dodávky stavby.

1 stoly

2 sedací nábytek

**Doplňující informace** uvedené na jednotlivých listech kusovníku jsou také nedílnou součástí podkladu pro ocenění díla.

Grafická vyobrazení v tabulkách nejsou podkladem pro výrobu a všechny prvky budou před předáním do výroby buď ověřeny doměřením na stavbě, příp. upřesněny výrobní dokumentací, která bude odsouhlasena uživatelem.

**Materiálové řešení**

***Stoly***

nosná konstrukce (konferenční stolek) – 3 centrální dřevěné nohy, podnože jsou osazeny podložkami proti protlačení podlahy PVC, konstrukce s rozměrem min. Ø 25 mm

deska – MDF, tloušťka 25 mm, lakovaná - barva bílá

***Kancelářské židle***

nohy – kolečkový kovový kříž – lakovaný hliník – barva bílá

sedák - ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák ze studené pěny tl. 50 mm, čalounění - barva modrá, konstrukce – barva bílá

opěrák – vysoký opěrák čalouněný samonosnou síťovinou NET, barva bílá

područky – PUR v bílé barvě s černou loketní opěrkou

***Konferenční židle a křesla***

centrální kovová kostra

nohy – leštěný hliníkový kříž, barva chrom

sedák a opěrák – čalouněný v látce ve světle zelené barvě (kiwi) a modrá – tyrkys/petrol

***Relaxační křeslo***

centrální kovová kostra

nohy – leštěný hliníkový kříž, barva chrom

sedák a opěrák – čalouněný v látce ve světle zelené barvě (kiwi), alt. Modrá – tyrkys

***Čalounění***

látka – odolnost proti oděru min. 100.000 cyklů (atest Martindale EN ISO 12947-2), odolnost proti odlupování 3-4 (EN ISO 12945-2), nízká hořlavost – EN 1021-2, nízká hořlavost BS 5852 0 a 1, zpomalování hoření (ÖNORM B1/Q1), odolnost proti světlu 5-7 (ISO 105-B02), omyvatelná, gramáž 300gr/m2

**Barevné řešení** a konečný materiálový a dezénový výběr jednotlivých komponentů prvků interiéru bude proveden před zadáním do výroby a bude zkoordinován s barevným a dezénovým řešením stavby.

Jednotlivé barevné a dezénové varianty jsou zdokumentovány v příloze – **dezény – barevnost**

**Poz.: pro ocenění:**

**S ohledem k tomu, že barevnost a dezény mohou být určeny pro výběrové řízení pouze referenčně – budou pro stanovení ceny v jednotlivých typech desek a látek kalkulovány dezény s nejvyšší cenou a po výběru dodavatele budou konkrétní dezény a barevnost konzultovány se zpracovatelem návrhu interiéru a uživatelem !!!**

**Popis ve specifikaci** – tabulkách, s ohledem na reálnost zdokumentování jednotlivých položek **neobsahuje všechny identifikace pro stanovení konečné ceny díla, protože se předpokládá, že dodavatel je oprávněný k výrobě a výrobek bude odpovídat standardům požadovaným uživatelem.**

**stejně tak i o kompletní montáž a osazení, aktuální dokompletování prostupy pro kabeláž /na místě, po osazení/ a ostatní media nedílnou součástí dodávky díla a jeho nabídkové ceny.**

Požadavek aktualizace jednotlivých položek interiéru je nezbytný, stejně jako nabídka a vypracování realizační dokumentace dodavatelem, při následném odsouhlasení uživatelem a zpracovatelem návrhu interiéru proto, že dokumentace je zpracována podle podkladů projektu pro PS a výběr dodavatele stavby a případné změny a odchylky vyvolané realizací stavby nemohou být do dokumentace pro výběr dodavatele interiéru zohledněny a zapracovány. Před zahájením výroby je nutno provést zaměření na místě.

Pro dospecifikování technického řešení a designu vybavení budou doloženy další katalogové listy a specifikace dezénů a barevnosti jednotlivých částí interiérových prvků.

Pro dodávku jsou závazné vybrané designové návrhy sedacího nábytku a prezentované obrázky v tabulkách vyjadřují výstup autorského návrhu řešení sedacího nábytku zpracovatelem interiéru a jsou závazné pro stanovení konečné ceny díla, ve výběrovém řízení na dodavatele jednotlivých částí interiéru!!!

Případné náhrady je možné použít pouze při fyzickém vyvzorování jednotlivých určených prvků investorem a uživatelem.

Návrh byl zpracován podle doložených podkladů a v průběhu zpracování byl konzultován s uživateli jednotlivých částí interiéru.

Pro určení standardu a ceny je textová část, včetně katalogových a grafických příloh závazné.

**Referenční prvky - dezény – barevnost**

***Čalounění*** – textilní – vzorník barevnosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| šedá | limetkově zelená | tyrkysová |